# Movimiento ondulatorio armónico

#  | ## Movimiento ondulatorio

    Propagación de un
    movimiento ondulatorio
    Descripción de la
    propagación
    Movimiento ondulatorio
      armónico
    Medida de la velocidad
    del sonido
    Ondas transversales en
    una cuerda
    Ondas estacionarias (I)
    Vibraciones barra
    Ondas estacionarias (II)
    Ondas longitudinales
    en una barra elástica
    Reflexión y transmisión
    de ondas
    Ley de Snell de la
    refracción
    Espejismos
|  | Movimiento ondulatorio armónico Ondas transversales en una cuerda Ondas longitudinales en una barra elástica
## Movimiento ondulatorio armónico Como se ha descrito en la sección descripción de la propagación, Y =f(x-vt) describe la propagación de una perturbación representada por la función f(x), sin distorsión, a la largo del eje X, hacia la derecha, con velocidad v. Estudiamos un caso particular importante, aquél en el que la función f(x) es una función armónica (seno o coseno). Y(x,t)=Y 0·sen k(x-vt) Las características de esta función de dos variables, son las siguientes: La función seno es periódica y se repite cuando el argumento se incrementa en 2p . La función Y(x, t) se repite cuando x se incrementa en 2p/k. Se trata de una función periódica, de periodo espacial o longitud de onda l =2p/k. La magnitud k se denomina número de onda. Cuando se propaga un movimiento ondulatorio armónico, un punto x del medio describe un Movimiento Armónico Simple de amplitud Y 0 y frecuencia angular w =kv. Y(x,t)=Y 0·sen (kx-w t) El periodo de la oscilación es P=2p/w , y la frecuencia f =1/P. La igualdad w =kv, nos permite relacionar el periodo espacial o longitud de onda l y el periodo de la oscilación P de un punto del medio. La longitud de onda λ está relacionada con la frecuencia f de la forma l =v/f . Para una velocidad de propagación v, cuanto mayor es la longitud de onda menor es la frecuencia y viceversa. ## Ondas transversales en una cuerda El applet representa la propagación de una onda transversal, y con ella trataremos de mostrar las características esenciales del movimiento ondulatorio armónico. Se introduce la longitud de la onda λ, en el control de edición titulado Longitud de onda la velocidad de propagación v, en el control de edición titulado Velocidad p. Se pulsa el botón titulado Empieza Se observa la propagación de una onda armónica a lo largo del eje X, hacia la derecha. Podemos observar que cualquier punto del medio, en particular el origen o extremo izquierdo de la cuerda, describe un Movimiento Armónico Simple, cuyo periodo podemos medir y comprobar que es igual al cociente entre la longitud de onda y la velocidad de propagación P=l /v. Pulsando el botón Pausa, podemos congelar el movimiento ondulatorio en un instante dado, y observar la representación de una función periódica, cuyo periodo espacial o longitud de onda, es la distancia existente entre dos picos consecutivos, dos valles, o el doble de la distancia entre dos nodos (puntos de corte de la función con el eje X). Esta distancia es la misma que hemos introducido en el control de edición titulado Longitud de onda. Para reanudar el movimiento se pulsa en el mismo botón titulado ahora Continua. Podemos ahora, observar la propagación de la perturbación y en particular, de un pico señalado por un pequeño círculo y fijarnos en su desplazamiento a lo largo del eje X. Comprobaremos utilizando el botón titulado Paso, que se desplaza una longitud de onda en el periodo de una oscilación l=vP. Por último, sin cambiar la velocidad de propagación, se modifica la longitud de onda y se aprecia que a mayor longitud de onda, el periodo de las oscilaciones es mayor y la frecuencia menor y viceversa, l =v/f.

|  | ## Ondas longitudinales en una barra elástica El applet representa la propagación de una onda longitudinal, y con ella trataremos de mostrar de nuevo las características esenciales del movimiento ondulatorio armónico. Se introduce la longitud de la onda λ, en el control de edición titulado Longitud de onda la velocidad de propagación v, en el control de edición titulado Velocidad p. Se pulsa el botón titulado Empieza Supongamos que una fuente situada en el origen describe un movimiento armónico simple. El movimiento de la fuente es comunicado a las partículas del medio, en el cual se propaga un movimiento ondulatorio armónico. Podemos observar, como las partículas del medio y en particular, las situadas en la posición x=3, dibujadas en color azul para distinguirlas del resto, describen un movimiento armónico simple. La parte superior del applet se representa en cada instante, el desplazamiento Y (en el eje vertical) de cada una de las partículas del medio. Por razones de claridad se ha exagerado su amplitud. El funcionamiento de este programa es similar al anterior y podemos hacer por tanto, las mismas comprobaciones: Que las partículas del medio, en particular las situadas en x=3, describen un Movimiento Armónico Simple, cuyo periodo podemos medir y comprobar que es igual al cociente entre la longitud de onda y la velocidad de propagación P=l /v. Que los M.A.S que describen las partículas situadas en la posición x1=3.0 y la situadas en la posición x2=3.0+l están en fase. Están por tanto en fase, los MAS que describen las partículas cuya separación es un múltiplo entero de la longitud de onda, x2-x1=nl Podemos congelar el movimiento ondulatorio en un instante dado, pulsando el botón titulado Pausa, y observar la representación de una función periódica de periodo espacial o longitud de onda igual a la distancia existente entre dos picos consecutivos, dos valles, o el doble de la distancia entre dos nodos (puntos de corte de la función con el eje X). Que la perturbación se desplaza una longitud de onda en el periodo de una oscilación l =vP. Por último, sin cambiar la velocidad de propagación, se modifica la longitud de onda y se aprecia que a mayor longitud de onda, el periodo de las oscilaciones es mayor y la frecuencia menor y viceversa, l =v/f.