# Interferencia de ondas producidas por dos fuentes (I)

#  | ## Movimiento ondulatorio

    Interferencia y
    difracción
    Tubo de Quincke
    Interferencia de las
    ondas producidas
    por dos fuentes (I)
    Interferencia de las
    ondas producidas
    por dos fuentes (II)
    Interferencia de la
    ondas producidas
    por varias fuentes
    Difracción producida
    por una rendija
    Interferencia más
    difracción
    Difracción abertura
    rectangular y circular
    Difracción de Fresnel
|  | Interferencia de las ondas producidas por dos fuentes sincrónicas en los puntos de la línea que pasa por las dos fuentes Actividades
Una de las características esenciales del movimiento ondulatorio es el fenómeno de la interferencia. Hemos estudiado en este capítulo la superposición de una onda incidente y de otra reflejada para explicar las ondas estacionarias que se producen en una cuerda sujeta por sus extremos. En esta página, se describirá la interferencia de dos movimientos ondulatorios armónicos en los puntos de una línea. En páginas posteriores, se estudiará la interferencia de las ondas emitidas por dos o más fuentes sincrónicas en el plano que contiene las fuentes y el punto de observación. ## Interferencia de las ondas producidas por dos fuentes sincrónicas en los puntos de la línea que pasa por las dos fuentes Sean dos fuentes iguales (altavoces) que vibran con la misma frecuencia f y en fase. La primera fuente está situada en el origen y la segunda fuente está situada una distancia d, tal como se muestra en la figura. Vamos a estudiar el estado del medio unidimensional (eje X) para x>0 cuando ambas fuentes emiten ondas armónicas de amplitud Ψ0. ### Intervalo 0<x<d La fuente situada en el origen emite ondas armónicas que viajan a lo largo del eje X hacia la derecha, x>0. Ψ1=Ψ0·senk(x-vt) Donde k es el número de onda k=2π/λ, λ es la longitud de onda λ=v/f, v es la velocidad de propagación del sonido en el aire en condiciones normales, alrededor de 340 m/s y f la frecuencia del sonido emitido. La fuente situada a una distancia d del origen emite ondas armónicas que viajan a lo largo del eje X hacia la izquierda Ψ2=-Ψ0·senk(-d+x+vt) El estado del medio unidimensional en el intervalo 0<x<d es la superposición Ψ1+ Ψ2 de ambos movimientos ondulatorios que viajan en sentidos contrarios. Utilizando la relación trigonométrica obtenemos En la página titulada ondas estacionarias, estudiamos la superposición de una onda incidente y una reflejada. Del mismo modo, esta expresión no es la ecuación de una onda, sino que cada partícula x del medio describe un MAS de frecuencia angular ω=kv, y amplitud variable La amplitud es máxima (en valor absoluto), para los puntos 0<x<d tales que kx-kd/2=nπ, donde n es un entero 2x-d=nλ Como la distancia de la primera fuente al punto P es x La distancia de la segunda fuente al punto P es d-x Cuando la diferencia de caminos 2x-d es un múltiplo entero de la longitud de onda λ, la interferencia se dice que es constructiva, la amplitud es máxima y la intensidad (proporcional al cuadrado de la amplitud) es máxima. La amplitud es mínima, cero, para los puntos 0<x<d tales que kx-kd/2=(n+½)π, donde n es un entero 2x-d=(n+½)λ Cuando la diferencia 2x-d es un múltiplo semientero de la longitud de onda λ, la interferencia se dice que es destructiva, la amplitud es mínima (cero) y la intensidad (proporcional al cuadrado de la amplitud) es mínima. ### Intervalo x>d La fuente situada en el origen emite ondas armónicas que viajan a lo largo del eje X hacia la derecha, x>0. Ψ1=Ψ0·senk(x-vt)=Ψ0·sen(kx-ωt) La fuente situada a una distancia d del origen emite ondas armónicas que viajan a lo largo del eje X hacia la derecha Ψ2=Ψ0·senk(-d+x-vt)=Ψ0·sen(-kd+kx-ωt) El estado del medio unidimensional en el intervalo x>d es la superposición Ψ1+ Ψ2 de ambos movimientos ondulatorios que viajan en el mismo sentido. Debido al primer movimiento ondulatorio, un punto x>d del medio describe un MAS de amplitud Ψ0 y frecuencia angular ω=kv. Debido al segundo movimiento ondulatorio, dicho punto x describe un MAS de la misma dirección y de la misma frecuencia angular ω. El punto x>d del medio describe un MAS que es la composición de dos MAS de la misma dirección y frecuencia desfasados k·d. La amplitud del MAS resultante es La amplitud es máxima (en valor absoluto) 2Ψ0 cuando kd/2=nπ donde n es un entero d=nλ Como la distancia de la primera fuente al punto P es x La distancia de la segunda fuente al punto P es x-d Cuando la diferencia x-(x-d)=d es un múltiplo entero de la longitud de onda λ, la interferencia se dice que es constructiva, la amplitud es máxima y la intensidad (proporcional al cuadrado de la amplitud es máxima). La amplitud es mínima, cero cuando kd/2=(n+½)π donde n es un entero d=(n+½)λ Cuando la separación ente las fuentes d es un múltiplo semientero de la longitud de onda λ, la interferencia se dice que es destructiva, la amplitud es mínima (cero) y la intensidad (proporcional al cuadrado de la amplitud) es mínima. ### Ejemplo Dos fuentes sonoras separadas una distancia de d=0.51 m=51 cm vibran con la misma frecuencia f=1000 Hz y en fase. La velocidad del sonido en el aire es v=340 m/s Hallar las posiciones de máxima y mínima intensidad en la línea que une ambas fuentes. La longitud de onda es λ=v/f=0.34 m=34 cm Intervalo 0<x<d La primera fuente está en el origen, la segunda fuente en d, y el detector en x. La diferencia de caminos de las dos fuentes al punto P es x-(d-x)=2x-d Las posiciones de interferencia constructiva, máxima intensidad 2x-d=nλ, n=0, ±1, ±2… 2x-0.51=n·0.34 n=0, x=0.255 n=1, x=0.425 n=-1, x=0.085 n=2, x=0.595>0.51 n=-2, x=-0.085<0 Las posiciones de máxima intensidad en la región 0<x<0.51 son x=0.085, 0.255, 0.425. Posiciones de interferencia destructiva, mínima intensidad 2x-d=(n+½)λ, n=0, ±1, ±2… 2x-0.51=(n+½)·0.34 n=0, x=0.34 n=1, x=0.51 n=-1, x=0.17 n=2, x=0.68>0.51 n=-2, x=0 Las posiciones de mínima intensidad en la región 0<x<0.51 son x=0.0, 0.17, 0.34, 0.51. Intervalo x>d La diferencia de caminos de las dos fuentes al punto P es x-(x-d)=d El cociente entre la diferencia de caminos d y la longitud de onda λ es 0.51/0.34=3/2 que es un número semientero, la interferencia en todos los puntos x>0.51 es destructiva, la intensidad es mínima. ## Actividades Se introduce La frecuencia f en Hz, actuando en la barra de desplazamiento titulada Frecuencia La velocidad del sonido en el aire en condiciones normales de presión y temperatura, se ha fijado en v=340 m/s Se pulsa el botón titulado Inicio. Se desplaza la segunda fuente (en color azul), arrastrando con el puntero del ratón su base un rectángulo de color negro, situado en la parte superior del applet) Se pulsa el botón titulado Empieza Se observa: En la parte superior. Las dos fuentes sonoras que vibran con la misma frecuencia y en fase. Las ondas armónicas producidas por la primera fuente en color rojo. Las ondas armónicas producidas por la segunda fuente, una que viaja por el eje X hacia la izquierda y otra que viaja por el eje X hacia la derecha. En el medio del applet, la superposición Ψ1+ Ψ2 de los dos movimientos ondulatorios armónicos, en los intervalos 0<x<d y x>d, en color negro. En color magenta, se dibuja la amplitud del movimiento resultante de las partículas del medio unidimensional. En la parte inferior, se muestra la intensidad codificada en escala de grises. El color negro indica intensidad mínima (cero) y el color blanco intensidad máxima. Podemos ver de este modo, como se suceden los máximos y mínimos de intensidad a lo largo del eje X.

Mover con el puntero del ratón la fuente sonora de color azul